-15 -10 -5 0 5 10 15 -20 -10 0 10 20 # of coefficients: 1

RMS: 4.35 mm

Satellite PCV (mm)

-15 -10 -5 0 5 10 15 -20 -10 0 10 20 # of coefficients: 2

RMS: 1.73 mm

-15 -10 -5 0 5 10 15 -20 -10 0 10 20 # of coefficients: 3

RMS: 0.87 mm

Nadir angle (deg)